EDGEAI API

- buffer : DAP_Frame
- dataFormat : DAP_Inference , DAP_Property
- f16 : DAP_Property
- f32 : DAP_Property
- f64 : DAP_Property
- i16 : DAP_Property
- i32 : DAP_Property
- i8 : DAP_Property
- index : DAP_Frame
- inferenceModelIndex : DAP_PipelineConfiguration
- inferenceSensorsIndex : DAP_PipelineConfiguration
- info : DAP_Inference
- isCrc : DAP_Handle
- length : DAP_Frame
- messageQueueHandle : DAP_Handle
- mode : DAP_PipelineConfiguration
- name : DAP_Property
- pipelineConfig : DAP_Handle
- startStreamingFlag : DAP_Handle
- u16 : DAP_Property
- u32 : DAP_Property
- u8 : DAP_Property
- uartHandle : DAP_Handle
- value : DAP_Property

© Copyright 1995-2025, Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Trademarks | Privacy policy | Terms of use | Terms of sale